**樱之舞恒温箱使用说明**

<设置> 按键进入设置选项，在启动加温时此按键无效！

<换气> 机器出厂默认关闭换气功能，需要用户自行开启。

<P1> 设置恒定温度，<+>/<-> 每次加减0.1摄氏度。<确认> 使本次设置生效。

<P2> 设置灯光最小亮度，当关闭灯光时灯光会保持设置的最小亮度，范围 0% - 100%。

<P3> 设置加温风扇的转速，范围 60% - 100%。

<P4> 设置开关换气功能，未带此功能的机器无此选项，”ON” 开启, “OFF” 关闭。

本机器采用独创加温算法，20段自调节加温。加温速度快，温度稳定，精度高。请注意：在机器开启初始阶段，上下层存在一定温差。开启时间越久温度越恒定。

换气功能恒定3个半小时开启一次，每次开启15秒，同时换气开启时屏幕会闪烁。

带换气功能的机器在内部温度超过设定温度0.5度时会自动开启，参与恒温调控。

最后，感谢您选择了我们的产品，如有任何疑问请联系：[cuayi@163.com](mailto:cuayi@163.com)